***SCHEMA DE MONTAGE***

R = 100

LED VERTE

LED ROUGE

**REF AFFICHEUR :**

**HS420561K-32**

RE2

RA4

R = 5 k

R = 100

RC1

RA6

RC2

RA7

E D . C G 4

1 A F 2 3 B

6

5

4

3

2

1

7

8

9

10

11

12

AFFICHEUR 4 DIGITS 7 SEGMENTS

RC0

PIC18F45K50

RD0

RD1

RD2

RD3

RD5

RD6

RD7

VCC

RB0

BP