|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Composants** | **Reference RS** | **Quantités** |
| **LM318N**  **Amplificateur opérationnel Texas Instruments, montage Traversant, alim. Double, MDIP 1 8 broches** | 461-042 | 1(fourni par paquet de 10) |
| **Résistance Film carbone 1kΩ ±5%, 1W** | 707-8669 | 1 (fourni par paquet de 10) |
| Résistance Film carbone 10kΩ ±5%, 1W | 707-8704 | 1 (fourni par paquet de 10) |
| Résistance Film métallique 1MΩ ±0.1%, 0.25W | 754-8770 | 1 (fourni par paquet de 5) |
| Potentiomètre trimmer Bourns série 3296 10kΩ Traversant 25 tours Réglage par le dessus | 521-9647 | 3 |
| Bornier pour CI RS PRO 2 contacts 1 rangée(s) pas de 5.08mm | 146-8345 | 1 (fourni par paquet de 10) |
| Fusible réarmable Littelfuse, 100mA, 0.05A, 60V | 517-6556 | 1 (fourni par paquet de 10) |
| Diode Zener onsemi, 5.1V, Traversant, dissip. ≤ 5 W DO-15 | 625-6451 | 1 (fourni par paquet de 5) |
| Diode traversante onsemi, 1A, 200V, DO-41 | 625-5329 | 3 |
| Condensateur céramique multicouche MLCC, Traversant, 100nF, ±20%, 50V dc, diélectrique : Z5U | 538-1203 | 1 (fourni par paquet de 5) |
| Condensateur céramique multicouche MLCC, Traversant, 1μF, 50V c.c., ±10%, diélectrique : X5R | 194-0550 | 1 (fourni par paquet de 10) |