


***Schéma Montage GY521 Arduino pour inclinomètre analogique***

*Attention à bien relier la Masse de l’arduino avec celle de la labdec*

V3 = Angle Z

V2 = Angle Y

V1 = Angle X

5V

GND

SCL

SDA

MODULE GY-521

PIN 3

PIN 9

PIN 10

SDA

GND

5V

SCL

ARDUINO UNO